附件1：



美山公司青年公园维修改造工程响应文件












响应人：                              




报价应附材料（下述资料要求有重复时，仅提供一次即可）：
1、报价函；
2、附营业执照、资质证书（资格条件有要求时提供，无要求不提供）、开户许可证或基本存款账户信息、法定代表人身份证正反面复印件、授权委托书（法人代表参加时不提供）、授权代表身份证复印件（法人代表参加时不提供），各一份加盖公章；报价供应商对所提供的资料真实性和完整性负责并对此承担责任。
3、提供承诺书，格式附后。
4、除联合体内部外，单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位，均不得同时参加本项目的投标，提供“国家企业信用信息公示系统”（网址：国家企业信用信息公示系统 (gsxt.gov.cn)）中公示的公司信息、股东（或出资人）信息。
5、响应单位提供在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）查询相关主体【包含供应商、企业法定代表人】未列入失信被执行人网页打印页或截图，若上述对象有一个或一个以上被列入失信被执行人名单，拒绝其参与本次采购活动，其响应无效。查询结果需显示查询时的日期，查询时的日期须在采购公告发布之日后。
针对上述本条第4、5项，对于响应单位查询过程中输入信息或查询路径不准确等的，可由采购人进行查询复核并留档， 以查询复核结果为准。
6、报价清单；
7、资格条件规定的所有资料（资料有重复要求提供的，仅提供一次即可）。






	美山公司青年公园维修改造工程报价函

	1
	项目名称
	美山公司青年公园维修改造工程

	2
	采购内容
	（1）施工范围：包括青年公园5号公厕、青年公园6号公厕、青年公园花架连廊、大寨路公厕、长安路公厕、街心公园、远航路步行街立柱石材铺贴、文体中心公园墙体、梁州大道公厕花坛等维修改造工程，具体详见报价清单，具体按采购人要求；
（2）承包内容：施工范围内的材料供应、机械、劳务、施工措施、扬尘治理以及管理费、利润、规费等所有内容；

	3
	采购人
	郑州美山园林绿化工程有限公司

	4
	最高响应限价(不含税）
	最高响应限价：¥199868.81元（不含税），超过最高响应限价的报价按无效处理。

	5
	响应报价
（不含税）
	（1）不含税报价：小写：¥            元；
            大写：                      。
（2）分项报价：详见报价清单。
（3）报价包括施工范围内的材料供应、机械、劳务、施工措施、扬尘治理以及管理费、利润、规费等所有内容；

	6
	增值税税率
	      %

	7
	付款方式
	响应采购公告要求的付款方式。

	8
	响应供应商名称
	 

	9
	施工周期
	7 日历天

	10
	质保期（如需）
	质保期1年。

	11
	联系地址
	

	12
	法人代表或授权代表
	姓名：          手机号码： 

	13
	备注
	1. 响应文件编制要求：
（1）响应文件应附材料要求：响应文件、营业执照、资质证书及安全生产许可证（资格条件有要求时）、开户许可证或基本存款账户信息、法定代表人身份证正反面复印件、授权委托书（法人代表参加时不提供，格式自拟）、授权代表身份证复印件（法人代表参加时不提供，格式自拟）、承诺书、采购公告资格条件规定的所有资料。各一份加盖公章；报价供应商对所提供的资料真实性和完整性负责并对此承担责任。
（2）本项目采购文件中所要求证件、证书等有关资料，均不再提供原件，按照采购文件要求对此做真实性承诺，但响应文件中应附相应资料清晰的扫描件或复印件，由于模糊不清导致评委无法辨别的，后果由响应单位自行承担。
（3）响应单位按上述要求，将响应文件统一制作并加盖公章后，按照下述“响应文件递交要求”递交。
2.响应文件递交要求：
（1）响应文件密封后邮寄或现场递交至以下地点。采用邮寄的，其包装袋上粘贴的邮寄单须标注“美山公司青年公园维修改造工程”字样）。若采用邮寄方式的需自行考虑邮件到达时间。
[bookmark: _GoBack]（2）响应文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年10月13日9时00分（北京时间）。响应文件以送达时间为准，逾期送达的或者未送达指定地点的采购文件，采购人不予受理。
3、联系方式
采购人：郑州美山园林绿化工程有限公司
地  址：郑州航空港区华夏大道与云港路交叉口西北角财富广场。
联系人：李工
电  话：0371-86190052 
4、成交规则：不含税报价最低的供应商为成交供应商（最低报价有相同报价时，进行二次报价），逾期递交的文件不予接收。

	报价人：（盖公章）
	

	日期
	2026年 月 日




3、承诺书
致：郑州美山园林绿化工程有限公司
我公司自愿参加贵单位组织的  美山公司青年公园维修改造工程 采购活动，并承诺声明如下：
1、 我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；企业近3年财务状况良好，无不良债务。有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
2、 我公司具备承接本项目的经营许可（资质文件，如需）、能力及人员配置等。
3、我司提供的所有资料、数据等均真实有效，如发现有弄虚作假等情况，我司自愿放弃资格并无条件接受相应处罚。
4、在递交响应文件过程中，无论我方报价是否被接受，由此产生的一切费用及风险由我方承担。
5、我公司已充分熟悉本项目所在地的与履行本项目有关的各种情况，包括自然环境、政府管控、气候条件、劳动力及公用设施等，如果我方报价被接受，在合同履行过程中的所有风险由我公司自行承担。
6、如果我方报价被接受，从递交报价开始至合同签订前，如果因不可预知的原因导致本项目取消时，我公司因准备履行本合同而产生的相关费用及风险由我公司自行承担，与贵公司无关。
7、我方理解贵方有权不解释我方报价未被接受的原因，而无须承担任何责任。
     
特此承诺。
                                      单位名称：（盖公章）
报价清单：
	1、青年公园5号公厕维修改造工程

	工程名称:青年公园5号公厕维修改造项目

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	不含税综合单价
	不含税合价

	
	
	 外立面真石漆喷涂
	
	
	
	

	1
	真石漆拆除
	1.拆除空鼓水泥或粉化水泥层，切掉钢钉（原铝方通钢钉遗留）                                                      2.建筑垃圾外运
	㎡
	162.39 
	
	

	2
	外墙真石漆墙面
	1.喷涂一遍固沙宝，水泥砂浆找平2cm，抹面砂浆3mm,喷涂底漆，喷涂真石漆两遍，喷涂一遍罩面漆。
	㎡
	162.39 
	
	

	3
	成品保护
	对所有窗户，铝扣板，红油漆立柱等部位用喷涂保护膜进行粘贴保护，避免喷涂中污染。
	㎡
	32.00 
	
	

	
	
	立柱维修翻新
	
	
	
	

	1
	立柱喷涂水性金属漆
	1.立柱表面清理，打磨氧化部分                          2.喷涂铝合金专用底漆，喷涂铝合金专用面漆两遍                                             3.罩面漆一遍
	㎡
	210
	
	

	2
	成品保护
	对墙面，顶面吊顶等部位用油漆专用保护膜粘贴，避免污染。
	㎡
	97
	
	

	
	
	顶棚修复
	
	
	
	

	1
	铝扣板加固修复
	对所有边角松动部分用免钉胶、钢钉进行加固，对周边边角与墙面结合处进行密封胶收口，增加坚固性能。
	㎡
	56
	
	

	2
	铝扣板吊丝修复
	顶面集成吊顶吊丝进行加固，主副龙骨进行调平处理。
	㎡
	56
	
	

	3
	铝扣板更换
	缺失、变形等板材进行拆除，更换颜色款式接近板材。
	㎡
	0.90 
	
	

	
	
	管理间
	
	
	
	

	1
	防盗窗及雨棚拆除
	缺失、变形等板材进行拆除，更换颜色款式接近板材。
	㎡
	1.8
	
	

	2
	防盗窗修复
	防盗窗打孔用膨胀螺丝安装固定
	㎡
	1.8
	
	

	小计1
	

	2、青年公园6号公厕维修改造工程

	施工地址:青年公园6号公厕维修改造项目

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	不含税综合单价
	不含税合价

	
	
	 外立面真石漆喷涂
	
	
	
	

	1
	真石漆拆除
	1.拆除空鼓水泥或粉化水泥层，切掉钢钉（原铝方通钢钉遗留）                                   2.建筑垃圾外运
	㎡
	162.39 
	
	

	2
	外墙真石漆墙面
	1.喷涂一遍固沙宝，水泥砂浆找平2cm，抹面砂浆3mm,喷涂底漆，喷涂真石漆两遍，喷涂一遍罩面漆。
	㎡
	162.39 
	
	

	3
	成品保护
	对所有窗户，铝扣板，红油漆立柱等部位用喷涂保护膜进行粘贴保护，避免喷涂中污染。
	㎡
	32
	
	

	
	
	立柱维修翻新
	
	
	
	

	1
	立柱喷涂水性金属漆
	1.立柱表面清理，打磨氧化部分                            2.喷涂铝合金专用底漆，喷涂铝合金专用面漆两遍                                             3.罩面漆一遍
	㎡
	210
	
	

	2
	成品保护
	对墙面，顶面吊顶等部位用油漆专用保护膜粘贴，避免污染。
	㎡
	65
	
	

	
	
	顶棚修复
	
	
	
	

	1
	铝扣板加固修复
	对所有边角松动部分用免钉胶、钢钉进行加固，对周边边角与墙面结合处进行密封胶收口，增加坚固性能。
	㎡
	56
	
	

	2
	铝扣板吊丝修复
	顶面集成吊顶吊丝进行加固，主副龙骨进行调平处理。
	㎡
	56
	
	

	3
	铝扣板更换
	缺失、变形等板材进行拆除，更换颜色款式接近板材。
	㎡
	0.63 
	
	

	
	
	管理间
	
	
	
	

	1
	防盗窗及雨棚拆除
	1.拆除防盗窗、雨棚、喷真石漆
	㎡
	1.8
	
	

	2
	防盗窗修复
	1.恢复安装防盗窗
	㎡
	1.8
	
	

	小计2：
	

	3、青年公园花架、连廊维修改造工程

	工程名称:青年公园维修改造项目

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	不含税综合单价
	不含税合价

	
	青年公园月季园拱门、凉亭
	
	
	
	
	

	1
	地面成品保护
	地面采用彩条布保护、防止打磨地面污染
	㎡
	50
	
	

	2
	8个拱门喷氟碳漆
	1.除锈、打磨起皮油漆              2.喷涂一遍底漆，两遍面漆一遍罩面漆
	㎡
	138.75 
	
	

	3
	凉亭圆形屋顶喷氟碳漆
	1.除锈、打磨起皮油漆                   2.喷涂一遍底漆，两遍面漆一遍罩面漆
	㎡
	12.57 
	
	

	
	连廊防腐木-环氧树脂漆
	
	
	
	
	

	1
	地面成品保护
	地面采用彩条布保护、防止打磨地面污染
	㎡
	200
	
	

	2
	长廊架
	1.清除腐烂青苔、打磨起皮油漆               2.喷涂一遍底漆两遍面漆一遍罩面漆
	㎡
	336.64 
	
	

	3
	长廊架下面坐凳
	1.清除腐烂青苔、打磨起皮油漆               2.喷涂一遍底漆两遍面漆一遍罩面漆
	㎡
	10.80 
	
	

	4
	短廊架
	1.清除腐烂青苔、打磨起皮油漆               2.喷涂一遍底漆两遍面漆一遍罩面漆
	㎡
	113.43 
	
	

	
	连廊型钢立柱喷漆立柱
	
	
	
	
	

	1
	连廊立柱喷氟碳漆
	1.除锈、打磨起皮油漆                   2.喷涂一遍底漆，两遍面漆一遍罩面漆
	㎡
	81.26 
	
	

	小计3
	

	4、大寨路公厕维修改造工程

	工程名称:大寨路公厕维修

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	不含税综合单价
	不含税合价

	1
	卫生间铝合金门拆除
	铝合金门拆除换新，更换钛镁合金门
	㎡
	2.16
	
	

	2
	卫生间门安装
	安装一套钛镁合金门并安装调试完成。
	㎡
	2.16
	
	

	小计4
	

	5、长安路公厕维修改造工程

	工程名称:长安路公厕维修

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	不含税综合单价
	不含税合价

	1
	外立面型材拆除
	外立面型材拆除8根4米长，周长0.4米
	根
	8
	
	

	2
	外立面型材安装
	外立面型材安装4根4米长，周长0.4米
	根
	4
	
	

	小计5
	

	6、街心公园维修改造工程

	工程名称:街心公园维修改造

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	不含税综合单价
	不含税合价

	
	
	地面
	
	
	
	

	1
	防腐木拆除
	拆除地面原有防腐木龙骨、面层、运输
	㎡
	203
	
	

	2
	石材铺贴
	10cm水泥砂浆铺贴600*300*30荔枝面芝麻白
	㎡
	203
	
	

	
	
	卫生间
	
	
	
	

	1
	乳胶漆铲除
	清除所有空鼓粉化脱落砂灰腻子层，滚涂墙固，增加结合力。
	㎡
	94.10 
	
	

	2
	墙面涂料喷涂
	1.石膏找平两遍，耐水腻子批刮两遍            2.滚涂抗碱底漆，滚涂两遍白色抗碱防霉白色乳胶漆。
	㎡
	94.10 
	
	

	3
	模板天棚维修
	模板松动、调整。打铆钉固定
	㎡
	20.00 
	
	

	小计6
	

	7、远航路步行街立柱石材铺贴维修改造工程

	工程名称:远航路步行街公园立柱石材

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	不含税综合单价
	不含税合价

	1
	拆除
	拆除原有空鼓石材，混凝土剥落层。
	㎡
	40.75 
	
	

	2
	墙面石材铺贴
	1.滚涂一边固沙宝提高柱体强度柱体四周钢网包裹，并用钢钉固定。               2.水泥砂浆粘贴煮面石材300*500*30荔枝面芝麻白。
	㎡
	36.00 
	
	

	3
	石材压顶铺贴
	顶面600*100*80光面中国黑石材压顶
	㎡
	4.75 
	
	

	4
	垃圾清运
	垃圾清运至指定地点，运距
	m3
	1.22 
	
	

	小计7
	

	8、文体中心公园墙体维修改造工程

	工程名称:文体中心公园断头墙砌筑维修

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	不含税综合单价
	不含税合价

	1
	场地平整
	
	㎥
	4.55 
	
	

	2
	墙体砌筑
	烧结实心砖砌筑，埋深0.2m，0.24m厚墙体
	㎥
	3.84 
	
	

	3
	墙体外部粘贴江砌石石块
	石块墙体，
	㎥
	0.37 
	
	

	4
	顶面抹灰
	
	㎥
	2.37 
	
	

	小计8
	

	9、梁州大道公厕花坛维修改造工程

	工程名称:梁州大道公厕花坛

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	不含税综合单价
	不含税合价

	
	
	花坛拆除及砌筑、铺贴石材
	
	
	
	

	1
	拆除及外运
	拆除原有花坛变形裂开墙体，石材。拆除地面变形石材
	㎥
	0.79 
	
	

	2
	墙体砌筑
	新砌花坛墙体，墙体厚度2.4
	㎥
	0.79 
	
	

	3
	墙体内外粉刷
	内外及墙顶水泥砂浆粉刷
	㎡
	6.92 
	
	

	4
	墙体石材铺贴
	花坛墙面外侧粘贴300*420*30厚荔枝面黄金麻石材，
	㎡
	3.70 
	
	

	5
	压顶石材铺贴
	顶面500*350*80光面中国黑压顶石材铺贴
	㎡
	2.74 
	
	

	6
	地面石材铺贴
	地面铺贴600*600*30荔枝面芝麻灰石材
	㎡
	3.42 
	
	

	
	
	9个公厕
	
	
	
	

	1
	乳胶漆（4、5、6、7、8、9、10、11、12共九个公厕）
	1、旧基层铲除、涂刷墙固                                2、批二遍防水腻子打磨；                   3、刷一遍防水底漆，两遍防水面漆；
	㎡
	1067.66 
	
	

	2
	玻璃顶部漏水修复（4、5、6、7、8、9、10、11、12共九个公厕）
	四周旧胶拆除，补打新胶收口处理；
	m
	72.00 
	
	

	3
	墙面装饰造型脱落修复（4、5、6、7、8、9、10、11、12共九个公厕）
	1、重新安装固定
	个
	24.00 
	
	

	小计9
	

	不含税合计（小计1-9之和）：     ，税率：    ，税金：    ，含税合计：     

报价单位：         （盖章），联系人：      ，联系方式：      



