附件：

河南豫港农业科技有限公司2026年度郑州航空港经济综合实验区八千办事处1.35万亩高标准农田建设项目机井物探报告编制服务内容及要求

一、项目基础情况
河南豫港农业科技有限公司2026年度郑州航空港经济综合实验区八千办事处1.35万亩高标准农田建设项目，位于郑州航空港区八千办事处，覆盖小合庄、丁庄、小李庄、双楼、香炉朱、沙张、二郎店、梅河、李久昌、宋庄、大阎庄共11个行政村，建设总面积约1.35万亩。
二、总体服务工作内容
1.服务范围
对项目区约92眼新建机井逐一开展实地勘察与地质物探作业，系统探测地层结构、地下水位、含水层分布、岩土性质等关键地质信息，出具物探报告并形成整体成果资料，为机井设计与施工提供可靠地质依据。
2.主要工作内容
（1）实地勘察与物探作业：对每眼机井拟定点位开展实地勘察与地质物探作业，系统探测地层结构、地下水位、含水层分布、岩土性质等关键地质信息。
（2）井位确定与地层划分：确定最佳井位，划分地层岩性，为机井施工提供准确的地质依据。

[bookmark: _GoBack]（3）含水层分析与井深设计：确定含水层埋深，设计适宜井深和出水量。
（4）成果报告编制：编制完整的物探报告，内容包括井位坐标、地层柱状图、含水层分析、设计井深及出水量建议等，并配套提供相关原始记录。
（5）成果交付：提交最终物探报告纸质版6套，电子版1份（内容与纸质版一致，图纸须提供DWG和SHP格式）。
四、测绘资质要求
响应人须具备自然资源主管部门颁发的乙级及以上测绘资质（专业类别须包含：工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程）。


