附件1：



美山公司兰河公园维修改造工程响应文件












响应人：                              




报价应附材料（下述资料要求有重复时，仅提供一次即可）：
1、报价函；
2、附营业执照、资质证书（资格条件有要求时提供，无要求不提供）、开户许可证或基本存款账户信息、法定代表人身份证正反面复印件、授权委托书（法人代表参加时不提供）、授权代表身份证复印件（法人代表参加时不提供），各一份加盖公章；报价供应商对所提供的资料真实性和完整性负责并对此承担责任。
3、提供承诺书，格式附后。
4、除联合体内部外，单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位，均不得同时参加本项目的投标，提供“国家企业信用信息公示系统”（网址：国家企业信用信息公示系统 (gsxt.gov.cn)）中公示的公司信息、股东（或出资人）信息。
5、响应单位提供在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）查询相关主体【包含供应商、企业法定代表人】未列入失信被执行人网页打印页或截图，若上述对象有一个或一个以上被列入失信被执行人名单，拒绝其参与本次采购活动，其响应无效。查询结果需显示查询时的日期，查询时的日期须在采购公告发布之日后。
针对上述本条第4、5项，对于响应单位查询过程中输入信息或查询路径不准确等的，可由采购人进行查询复核并留档， 以查询复核结果为准。
6、报价清单；
7、资格条件规定的所有资料（资料有重复要求提供的，仅提供一次即可）。






	美山公司兰河公园维修改造工程报价函

	1
	项目名称
	美山公司兰河公园维修改造工程

	2
	采购内容
	（1）施工范围：包括地面防腐木板拆除；木质护栏拆除；透水砖铺贴；围墙拆除、恢复；桥面拆除、恢复；路面塌陷恢复等，具体详见报价清单，具体按采购人要求；
（2）承包内容：施工范围内的材料供应、机械、劳务、施工措施、扬尘治理以及管理费、利润、规费等所有内容；

	3
	采购人
	郑州美山园林绿化工程有限公司

	4
	最高响应限价(不含税）
	最高响应限价：¥77136.33元（不含税），超过最高响应限价的报价按无效处理。

	5
	响应报价
（不含税）
	（1）不含税报价：小写：¥            元；
            大写：                      。
（2）分项报价：详见报价清单。
（3）报价包括施工范围内的材料供应、机械、劳务、施工措施、扬尘治理以及管理费、利润、规费等所有内容；

	6
	增值税税率
	      %

	7
	付款方式
	响应采购公告要求的付款方式。

	8
	响应供应商名称
	 

	9
	施工周期
	20 日历天

	10
	质保期（如需）
	质保期1年。

	11
	联系地址
	

	12
	法人代表或授权代表
	姓名：          手机号码： 

	13
	备注
	1. 响应文件编制要求：
（1）响应文件应附材料要求：响应文件、营业执照、资质证书及安全生产许可证（资格条件有要求时）、开户许可证或基本存款账户信息、法定代表人身份证正反面复印件、授权委托书（法人代表参加时不提供，格式自拟）、授权代表身份证复印件（法人代表参加时不提供，格式自拟）、承诺书、采购公告资格条件规定的所有资料。各一份加盖公章；报价供应商对所提供的资料真实性和完整性负责并对此承担责任。
（2）本项目采购文件中所要求证件、证书等有关资料，均不再提供原件，按照采购文件要求对此做真实性承诺，但响应文件中应附相应资料清晰的扫描件或复印件，由于模糊不清导致评委无法辨别的，后果由响应单位自行承担。
（3）响应单位按上述要求，将响应文件统一制作并加盖公章后，按照下述“响应文件递交要求”递交。
2.响应文件递交要求：
（1）响应文件密封后邮寄或现场递交至以下地点。采用邮寄的，其包装袋上粘贴的邮寄单须标注“美山公司兰河公园维修改造工程”字样）。若采用邮寄方式的需自行考虑邮件到达时间。
[bookmark: _GoBack]（2）响应文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年9月26日9时00分（北京时间）。响应文件以送达时间为准，逾期送达的或者未送达指定地点的采购文件，采购人不予受理。
3、联系方式
采购人：郑州美山园林绿化工程有限公司
地  址：郑州航空港区华夏大道与云港路交叉口西北角财富广场。
联系人：李工
电  话：0371-86190052 
4、成交规则：不含税报价最低的供应商为成交供应商（最低报价有相同报价时，进行二次报价），逾期递交的文件不予接收。

	报价人：（盖公章）
	

	日期
	2026年 月 日




3、承诺书
致：郑州美山园林绿化工程有限公司
我公司自愿参加贵单位组织的  美山公司兰河公园维修改造工程 采购活动，并承诺声明如下：
1、 我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；企业近3年财务状况良好，无不良债务。有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
2、 我公司具备承接本项目的经营许可（资质文件，如需）、能力及人员配置等。
3、我司提供的所有资料、数据等均真实有效，如发现有弄虚作假等情况，我司自愿放弃资格并无条件接受相应处罚。
4、在递交响应文件过程中，无论我方报价是否被接受，由此产生的一切费用及风险由我方承担。
5、我公司已充分熟悉本项目所在地的与履行本项目有关的各种情况，包括自然环境、政府管控、气候条件、劳动力及公用设施等，如果我方报价被接受，在合同履行过程中的所有风险由我公司自行承担。
6、如果我方报价被接受，从递交报价开始至合同签订前，如果因不可预知的原因导致本项目取消时，我公司因准备履行本合同而产生的相关费用及风险由我公司自行承担，与贵公司无关。
7、我方理解贵方有权不解释我方报价未被接受的原因，而无须承担任何责任。
     
特此承诺。
                                      单位名称：（盖公章）
报价清单：
	美山公司兰河公园维修改造工程报价单

	工程名称:兰河公园维修工程
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	项目
	施工特征描述
	单位
	工程量
	不含税综合单价（元）
	不含税合价（元）
	备注

	1
	地面防腐木板拆除
	1、机械拆除及收集                                                                 
	平米
	609.37
	
	
	防腐木无外运

	2
	地面防腐木板拆除
	1、淤泥清理地面及外运；  
	车
	6
	
	
	淤泥外运

	3
	木质护栏拆除
	1、机械拆除清理及收集；                                                                 
	米
	327.59
	
	
	

	4
	透水砖铺贴
	1、透水砖200mm*100mm*60mm;                                               2、3cm中粗砂和水泥干拌铺贴；                                           3、表面用细砂灌缝
	m2
	895.86
	
	
	含材料二次搬运费

	5
	围墙拆除、恢复
	1、围墙拆除、恢复。长：5.25m,宽：0.24m，高：0.37米；        
2、拆除、恢复砖砌体：0.46m3；                            3、石材铺贴：1.94m2，不计主材；
	m3
	0.47 
	
	
	一面铺贴石材

	6
	桥面拆除、恢复
	1、1.85m*1.68m*0.15m桥面板修复；                                 2、C20混凝土；
3、钢筋12：29.75m
	m2
	3.11 
	
	
	钢筋混凝土

	7
	路面塌陷恢复
	1、12.4m*0.35m*0.053m砖砌体砌筑；                          2、4cm厚水泥砂浆抹面；                                          3、6m2透水砖修复，不含主材；
	项
	1.00 
	
	
	1、0.23m3零星砖砌体砌筑，                   2、34m2水泥砂浆抹面

	8
	措施费
	1、警戒线90m、铁马围护24m
	项
	
	
	
	

	合计：
	
	

	税率：    ，含税总价：     


报价单位：       （盖章），联系人：      ，联系方式：       



