


郑州航空港区泓港水资源开发有限公司供水设施抢维修工程施工劳务分包响应文件









响应人：                         

报价应附材料：
1.报价函（格式见模板加盖公章）。
2.承诺书（加盖公章）。
3.法定代表人身份证正反面复印件（法人代表参加时提供，加盖公章）；授权委托书、授权代表身份证复印件、法定代表人身份证正反面复印件（法人代表不参加时提供，加盖公章）。
4.营业执照、资质证书（加盖公章）。
5.“中国执行信息公开网”网站（https://zxgk.court.gov.cn/shixin）查询相关主体（含供应商、法定代表人）未列入失信被执行人查询信息（加盖公章）。
6.业绩合同扫描件或者复印件，按采购公告要求提供（加盖公章）。
[bookmark: _GoBack]7.开户许可证/基本账户信息（加盖公章）。
8.纳税人资格信息查询（加盖公章）。
9.其他资料（按照采购公告要求提供）。
报价供应商对所提供的资料真实性和完整性负责并对此承担责任。
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	报价函

	1
	项目名称
	郑州航空港区泓港水资源开发有限公司供水设施抢维修工程施工劳务分包

	2
	采购内容
	包括但不限于工程范围内的劳务、施工措施、扬尘治理、管理费、利润、规费、税金等所有内容，详见后附清单。

	3
	响应供应商名称
	

	4
	最高响应限价
（含税）
	最高响应限价：优惠率不低于1.22%（不含税），超过最高响应限价的报价按无效处理。

	5
	响应报价
（不含税）
	（1）报价：根据采购人上级单位审定结算金额优惠率为   %（不含税）；
（2）结算时，结算价款=采购人上级单位审定结算金额（不含税）×（1－成交人所报优惠率）×（1+成交人所报增值税税率）。（超过最高响应限价的报价按无效处理）

	6
	增值税税率
	                          %

	7
	施工周期
	自合同签订之日起2年；具体开工日期以甲方通知为准。

	8
	质保期
	 / 年

	9
	联系地址
	

	10
	联系人及联系方式
	姓名：               手机号码：

	11
	备注
	1.响应报价超过采购控制价/采购预算的报价视为无效报价；
2.报价应附材料要求：附营业执照、安全许可证、“施工劳务不分等级”资质证书、法定代表人身份证正反面复印件、授权委托书（法人代表参加时不提供）、授权代表身份证复印件（法人代表参加时不提供）、业绩合同扫描件或者复印件（采购公告要求份数）、信用查询证明、开户许可证/基本账户信息、纳税人资格信息查询，各一份并加盖公章；报价供应商对所提供的资料真实性和完整性负责并承担相应责任。
3.成交规则：不含税报价最低的供应商为成交供应商（最低报价有相同报价时，进行二次报价）。

	报价人：（盖公章）
	

	日期
	年  月  日





承诺书
致：安诚建筑科技有限公司
我公司自愿参加贵单位组织的郑州航空港区泓港水资源开发有限公司供水设施抢维修工程施工劳务分包询价活动，并承诺声明如下：
1、 我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；企业近3年财务状况良好，无不良债务。有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
2、 我公司有具备承接本项目的经营许可、能力及人员配置等。
3、我司提供的所有资料、数据等均真实有效，如发现有弄虚作假等情况，我司自愿放弃资格并无条件接受相应处罚。
4、在递交询价函过程中，无论我方报价是否被接受，由此产生的一切费用及风险由我方承担。
5、我公司已充分熟悉本项目所在地的与履行本项目有关的各种情况，包括自然环境、政府管控、气候条件、劳动力及公用设施等，如果我方报价被接受，在合同履行过程中的所有风险由我公司自行承担。
6、如果我方报价被接受，从递交报价开始至合同签订前，如果因不可预知的原因导致本项目取消时，我公司因准备履行本合同而此产生的相关费用及风险由我公司自行承担，与贵公司无关。
7、我方理解贵方有权不解释我方报价未被接受的原因，而无须承担任何责任。
     
特此承诺。
                                单位名称：（盖公章）

授权委托函
委托方（法人）：                 
（统一社会信用代码：                 ）
法定代表人：             联系电话：             
受托方（代理人）：             
身份证号：             
联系电话：             
一、委托事项
委托受托人代为签署、澄清确认、递交、撤回、修改    （项目名称）       响应文件、签订合同和处理有关事宜。
二、委托权限
受托人在上述委托事项范围内，代为行使相关权利、签署相关文件，我方均予以认可并承担全部法律责任，受托人无转委托权。
三、委托期限
自     年    月    日至      年    月    日（或：至委托事项办理完毕之日止）。
委托方（盖章）：        
法定代表人（签字/盖章）：        
附件：法人代表身份证（正反面）、授权委托代表身份证（正反面）

日期：                                          年    月    日



劳务清单
	序号
	事项
	项目特征
	数量
	单位

	
	
	
	
	

	1
	吊装水泵
	1.老泵（含下泵管）吊装、新泵落泵安装（含下泵管）、井管安装
2.包含辅材，不含主材
	1
	次

	2
	安装水泵配电柜
	1.进线带空气开关、电解压力表交流接触器控制、变频器、安装、调试以及基础
2.包含辅材，不含主材
	1
	个

	3
	水泵电缆更换
	1.旧电缆拆除、新电缆敷设安装
2.包含辅材，不含主材
	1
	m

	4
	桥架安装
	1.水泵至配电柜电缆桥架沿墙安装、支架
2.包含辅材，不含主材
	1
	m

	5
	更换电接点压力表
	1.含压力罐压力表拆除、更换、调试
2.包含辅材，不含主材
	1
	个

	6
	新装阀门（各类阀门）
	1.公称直径32mm以内的各类阀门安装
2.包含辅材，不含主材
	1
	个

	7
	
	1.公称直径40-80mm的各类阀门安装
2.包含辅材，不含主材
	1
	个

	8
	
	1.公称直径100-200mm的各类阀门安装
2.包含辅材，不含主材
	1
	个

	9
	
	1.公称直径200-300mm的各类阀门安装
2.包含辅材，不含主材
	1
	个

	10
	拆除阀门
	1.拆除各类阀门
2.管径大小综合考虑
	1
	个

	11
	更换阀门/伸缩器
	1.公称直径100mm以内的各类阀门/伸缩器更换
2.含拆除、安装、螺栓、法兰垫、安装新阀门
3.包含橡胶圈、法兰等辅材，不含主材
	1
	个

	12
	
	1.公称直径200mm以内的各类阀门/伸缩器更换
2.含拆除、安装、螺栓、法兰垫、安装新阀门
3.包含橡胶圈、法兰等辅材，不含主材
	1
	个

	13
	
	1.公称直径300mm以内的各类阀门/伸缩器更换
2.含拆除、安装、螺栓、法兰垫、安装新阀门
3.包含橡胶圈、法兰等辅材，不含主材
	1
	个

	14
	拆除路面
	1.拆除水泥混凝土/沥青混凝土路面
2.切缝、破除方式、机械种类综合考虑
	1
	m³

	15
	水泥混凝土路面恢复
	1.C20水泥混凝土路面
2.含混凝土振捣、养护、模板、锯缝、嵌缝等必要及辅助工序
	1
	m³

	16
	
	1.C25水泥混凝土路面
2.含混凝土振捣、养护、模板、锯缝、嵌缝等必要及辅助工序
	1
	m³

	17
	
	1.C30水泥混凝土路面
2.含混凝土振捣、养护、模板、锯缝、嵌缝等必要及辅助工序
	1
	m³

	18
	
	1.C40水泥混凝土路面
2.含混凝土振捣、养护、模板、锯缝、嵌缝等必要及辅助工序
	1
	m³

	19
	沥青混凝土路面恢复
	1.沥青混凝土路面恢复
2.包含摊铺、整形、碾压等
3.沥青品种、掺合料等综合考虑
	1
	m³

	20
	土方挖运
	1.土方开挖及土方外运
2.土质类别、挖深、挖运方式等综合考虑
3.弃土位置及距离综合考虑
	1
	m³

	21
	建筑垃圾清运
	1.建筑垃圾清运
2.弃置地点及距离综合考虑
	1
	m³

	22
	土方回填
	1.土方回填、碾压，密实度满足规范要求
2.运距、回填方式综合考虑
3.优先利用当次维修时开挖土方
	1
	m³

	23
	中粗砂回填
	1.回填、碾压，密实度满足规范要求
2.运距、回填方式综合考虑
	1
	m³

	24
	安装哈夫节抱箍堵漏器
	1.安装哈夫节抱箍堵漏
2.包含辅材，不含主材
	1
	个

	25
	新装PE快速接头/PE快接弯头/快接球阀
	1.直径40mm以下PE快速接头/PE快接弯头/快接球阀安装
2.包含辅材，不含主材
	1
	个

	26
	新装快接三通
	1.直径40mm以下快接三通安装
2.包含辅材，不含主材
	1
	个

	27
	安装水管
	1.安装PPR/PE水管
2.包含压力试验等
3.安装部位、管径综合考虑
4.含辅材，不含主材
	1
	m

	28
	拆除水管
	1.拆除PPR/PE水管
2.管径综合考虑
	1
	m

	29
	管道防腐
	1.管道损坏处及管件防腐
2.采用沥青玻璃丝布缠绕2遍，防腐漆3遍，
	1
	㎡

	30
	管道防腐
	1.PVC防护，缝隙处用发泡剂填充
	1
	处

	31
	抽水
	1.漏水点积水抽水
2.抽水机械及抽水处理方式综合考虑
	1
	台班

	32
	大型机械进出场
	1.履带式挖掘机
2.斗容量综合考虑
	1
	台次

	33
	零星用工
	用于无维修事项发生时人员现场查勘费、交通费，以下发确认的任务单为准
	1
	工日

	34
	安装K型套管
	1.DN300以内K型套管安装，
2.含橡胶圈、法兰等辅材，不含主材
	1
	个

	35
	
	1.DN900以内K型套管安装，
2.含橡胶圈、法兰等辅材，不含主材
	1
	个

	36
	
	1.DN1400以内K型套管安装，
2.含橡胶圈、法兰等辅材，不含主材
	1
	个

	37
	拆除水表
	1.水表拆除
2.水表进行回收
	1
	个

	38
	安装水表
	1.水表安装
2.安装部位综合考虑
3.不含主材
	1
	个

	39
	安装流量计
	1.DN300以内流量计安装
2.安装部位综合考虑，
3.包含辅材，不含主材
	1
	个

	40
	
	1.DN600以内流量计安装
2.安装部位综合考虑，
4.包含辅材，不含主材
	1
	个

	41
	
	1.DN1000以内流量计安装
2.安装部位综合考虑，
5.包含辅材，不含主材
	1
	个

	42
	吊装井盖板
	维修时闸阀井/水表井井盖板吊装
	1
	次




